古川橋駅前関西フィルハーモニー管弦楽団看板貼り替え仕様書

１．名　　称　古川橋駅前関西フィルハーモニー管弦楽団看板貼り替え

２．履行場所　門真市古川橋駅前南側

３．履行期限　令和８年３月31日

ただし、受注者の責めに帰すことができない事由により、期限までに完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対し期限の延長を求めることができる。延長日数は、発注者と協議の上、決定すること。

４．支払条件

　　　検査完了後、発注者が定める請求書を発注者へ提出した日から30日以内とする。

５．設置における留意事項

・業務実施においては、安全管理及び作業管理に十分注意すること。

・業務は、古川橋駅前の通行に支障をきたさない範囲で行うものとする。また、その日程については発注者と十分協議すること。

・作業工程及び作業詳細図は、事前に発注者と調整を行い、契約後、作業工程表を速やかに発注者へ提出すること。万一、内容について疑義があるときは必ず発注者と協議の上、決定すること。

・使用する製作品はJIS規格品又は各々それに合格した品質優良な新品とし、見本品又は製作詳細図を提出し、門真市の承認を受けた後、正式に発注すること。

・作業の期間中は、利用者及び職員等へ危険が及ばないよう細心の注意を払うとともに、必要に応じて、養生設置や警備員の配置を行うなど、安全確保のための措置を施すこと。

・仕様書に明記がなくても、技能上、構造上当然必要と認められる軽微なものは、門真市と協議の上、契約金額の範囲内で作業すること。

・必要に応じて、関係機関への届出を行うこと。

６．業務内容等

令和３年２月に実施した古川橋駅前関西フィルハーモニー管弦楽団看板設置作業の際に設置された看板について、デザインを提出後、以下のとおり貼り替え作業を行うこと。なお、画像データについては契約締結後、発注者から受注者へ提供を行うものとし、受注者はデザインを提出、受注者の承認後に印刷すること。

＜サイズ＞　高さ2100㎜　横幅1200㎜

＜数量＞１枚

　　＜仕様等＞　屋外向け塩ビインクジェット出力グロスラミネート

　　＜耐久年数＞　３～５年

※必要に応じて、現地確認を行うこと。

　＜問合せ先＞

　・門真市役所生涯学習課

　・電話番号　06-6902-7139

７．その他

・作業完了後に、作業前、作業中、作業後の写真をＡ４ファイルに綴じて１部提出すること。

・本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書により難い事由が生じたとき、もしくは本仕様書に記載のない事項は、市と協議の上、その指示に従うこと。

・室内作業に接着剤及び塗料を使用する場合は、室内空気汚染防止に努めること。

・本件で使用する資材及び機材は、全て新品とすること。

・業務に必要な容量の大きい電力は、自家発電機を持参する等自己調達すること。

・古川橋駅敷地内では全面禁煙とする。

・機器等の運搬に際しては、「門真市過積載防止対策要領」を遵守すること。